**Питање 6.**

Питање: У претходном одговору наручилац је тражио да седишта буду обложена једнострано док се наслон облаже двострано тканином , сматрамо да би било лепше да и седишта буду двострано обложена обзиром да кад се не користе стоје вертикално и види се доња страна. Са естетске стране предлажемо да и доња страна седала буде обложена тканином.

**Одговор :** Наручилац прихвата сугестију и дозвољава измену тако да понуђачи дају цену за облагање седишта и наслона двострано тканином од жакард ткања и кепер преплета, тежине 300-350 гр/м2.

Дати цену за уградњу сунђера од 30 гр/м3. дебљине 3 цм за седиште и 2 цм за наслон.